Resample performance test: OMAP850, ARM926T 200Mhz, on 20100824

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| In file | Out file | 2x(MIPS) | Performance(MIPS) |
| input\_44100\_2.wav | Out\_88200\_2.wav | 2.68(low) | 4.51(low) |
| input\_96000\_2.wav | Out\_48000\_2.wav |  |  |
| input\_8000\_1.wav | Out\_48000\_1.wav |  |  |
|  |  |  |  |